Број: 1196

Датум: 04.09.2020.

**ПИТАЊА ПОНУЂАЧА И ОДГОВОРИ**

**У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**Питање понуђача везано за јавну набавку**

**– Алат и опрема број 21/2020**

1. Питање понуђача број 1

Najleše Vas molimo za odgovor na sledeća pitanja u vezi sa JN 21/2020:

**R.br. 17. Digitalna amer klešta**

Niste naveli niti jednu tehničku karakteristiku amper klešta. Ridgid nije proizvođač merne tehnike.

**Koja je amperaža željenih amper klešta, da li su AC ili AC/DC?**

**R.br. 18. Seger klešta**

Navedena šifra se odnosi na kutiju za alat (kištru) a ne na seger klešta.

**Da li Vam je potrebna kutija za alat ili seger klešta?**

Ako su seger klešta u pitanju, molimo Vas da definišite tip klešta (unutrašnja/spoljašnja/prava/savijena) i dimenzije.

**R.br.71,72,73,74 Testere za drvo**

**Molimo Vas da definišete broj zuba kao i da precizirate da li želite HSS testere ili testere sa zubima od tvrdog metala.**

Hvala Vam unapred

Одговор понуђачу број 1

Наручилац врши допуну следећих ставки у спецификацији:

|  |  |
| --- | --- |
| 17 | [Digitalna amper klešta Ridgid (ili odgovarajuće)](https://www.shopperalati.rs/digitalna-amper-klesta-sa-8-funkcija-micro-cm-100-ridgid) AC/DC  600V 40A-1000A |
| 18 | Irimo set 4 seger klešta 601911 (ili odgovarajuće)  Potrebna garnitura seger klešta  unutrašnja klešta, prava   unutrašnja klešta, kriva   spoljna klešta, prava   spoljna klešta, kriva |

|  |  |
| --- | --- |
| 71 | Testera za drvo Ø300/30 od tvrdog metala – vidia, 28 zuba |
| 72 | Testera za drvo Ø250/30 od tvrdog metala - vidia, 28 zuba |
| 73 | Testera za univer Ø300/30 HSS, 80 zuba |
| 74 | Testera za univer Ø250/30 HSS, 80 zuba |

Питање понуђача број 2

Poštovani,

Pozicija pod rednim brojem 81. Aparat za gasno zavarivanje

Imajući u vidu da ne postoji električni uređaj nazivnog napona 230/380V, molimo Vas da nam dozvolite da Vam ponudimo profesionalni aparat za MIG/MAG zavarivanje struje zavarivanja 30-250A, napona 400V, intermitence 35% - 250A, stepen zaštite IP 23.

Unapred Vam se zahvaljujemo na odgovoru.

S poštovanjem,

Одговор понуђачу број 2

Наручилац врши допуну следеће ставке у спецификацији:

|  |  |
| --- | --- |
| 81 | Aparat za gasno zavarivanje MIG-MAG,struja zavarivanja  20 - 220 A,napon 230 / 380 V **. Ponuđać može ponuditi i trofazni aparat za gasno zavarivanje.** |

Наручилац ће на основу овог одговора изменити спецификацију и структуру цене што чини пречишћен текст конкурсне документације.

Питање и одговор понуђачу чини саставни део конкурсне документације и понуђач је у обавези да је приложи при достављању понуде.

КОМИСИЈА