Број : 2683

Датум :10.12.2019.

**ПИТАЊА ПОНУЂАЧА И ОДГОВОРИ**

 **У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

 **Електроматеријал и опрема**

 **за одржавање јавног осветљења**

**Питање понуђача:**

Poštovani

molimo za odgovore na sledeća pitanja vezana za javnu nabavku 30/2019 - Elektromaterijal i oprema za održavanje javnog osvetljenja, a vezano za tehničku specifikaciju:

1. Stavka 18 - osigurač rastavljač EFT 10A - Da li se misli na nosač staklenog osigurača jednopolni ili ipak na rastavljač u obliku automatskog osigurača, jednopolni?

2. Stavka 28 - molimo Vas da navedete dimenzije za potporni izolator kosi

3. Stavke 29-32 - molimo Vas da navedete upravljački napon špulne za kontaktore

4. Stavka 36 - molimo Vas da definišete karakteristike mehaničkog tajmera

5. Stavka 77 - molimo Vas da preciznije definišete nosač za svetiljku/reflektor.

6. Stavka 133 - Multi gas. Molimo Vas da preciznije definišete šta je potrebno nuditi pod pojmom "multi gas".

7. Stavka 138 - Bakarna šina 30x5. Data je jedinica mere "kom". Da li se misli na bakarnu šinu dužine 4 m?

8. Stavka 139 - Bakarna pletenica 25. Data je jedinica mere "kom". Molimo Vas da navedete dužinu pletenice koju je potrebno nuditi za jedinicu mere "kom".

9. Stavka 126 - Luster klema 10-25. Da li je potrebno nuditi luster klemu 25mm2?

10. Stavka 127 - Luster klema 2,5-6. Na tržištu postoje luster kleme 2,5-4 i 4-6, nijedan proizvođač nema zahtevni raspon 2,5-6. Da li je potrebno nuditi luster klemu 4-6?

11. Stavka 128 - Redne VS stezaljke 2,5-6. Šta je tu potrebno nuditi, obzirom da svi proizvođači imaju 3 različita preseka u tom opsegu, odnosno VS 2,5; VS 4 i VS 6. Šta je potrebno nuditi?

12. Stavka 129 - Redne stezaljke 10-25 mm2 - Koji presek je potrbno nuditi obzirom da ima više preseka u tom rasponu 10-25?

13. Stavka 137 - Din šina perforirana. Na tržištu postoje DIN šine dužine 1m i 2m. KOje je potrebno nuditi?

14. Stavka 140 - PVC kanalica perforirana. Koje boje treba nuditi kanalice?

15. Stavka 107 - Poklopac stubaPetitjean veliki - Molimo Vas da preciznije definišete ovu stavku.

16. Stavka 108 - Poklopac stubaPetitjean mali - Molimo Vas da preciznije definišete ovu stavku

17. Stavka 20 - Grebenasti prekidač1-0-2 16A. Koliko polova?

18. Stavka 21 - Koliko polova treba da ima grebenasti prekidač?

19. Stavka 12 - Koji patron treba nuditi obzirom da u tom rasponu ima više amperaža sa različitim cenama?

20. Na stranici 19 konkursne dokumentacije peti pasus glasi, citiramo:

"Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ испуњености обавезног услова за учешће одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни."

U skladu sa Članom 79 stav 5 ZJN, molimo Vas da se dozvoli da se i za dodatni uslov 1. u pogledu raspolaganja neophodnim finansijskim kapacitetom da ponuđač u poslednje 2 godine pre dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda nije imao blokadu poslovnih računa dostavi javno dostupan dokaz sa internet stranice [www.nbs.rs](http://www.nbs.rs) u odeljku dužnici u prinudnoj naplati.

Molimo Vas da potvrdite prijem maila u skladu sa Članom 20 ZJN.

**Одговор:**

Poštovani

molimo za odgovore na sledeća pitanja vezana za javnu nabavku 30/2019 - Elektromaterijal i oprema za održavanje javnog osvetljenja, a vezano za tehničku specifikaciju:

1. Stavka 18 - osigurač rastavljač EFT 10A - Da li se misli na nosač staklenog osigurača jednopolni ili ipak na rastavljač u obliku automatskog osigurača, jednopolni?

ODGOVOR: Ponuditi rastavljač u obliku automatskog osigurača (nosač osigurača, kućište osigurača), za cilindrični topljivi osigurač 10x38, jednopolni

1. Stavka 28 - molimo Vas da navedete dimenzije za potporni izolator kosi

ODGOVOR: Ponuditi izolator visine 30mm, navoj M6

1. Stavke 29-32 - molimo Vas da navedete upravljački napon špulne za kontaktore

ODGOVOR: Upravljački napon špulne 230-250V

1. Stavka 36 - molimo Vas da definišete karakteristike mehaničkog tajmera

ODGOVOR: Ponuditi instalacioni analogni tajmer odgovarajući tipu Ex9TA Noark, Un=230V AC, širine jednog modula

1. Stavka 77 - molimo Vas da preciznije definišete nosač za svetiljku/reflektor.

ODGOVOR: Ponuditi cevni nosač dužine 50 cm, fi 60mm, zavaren za noseću ploču dimenzija 8x30cm, ofarban osnovnom i završnom bojom – za montažu na armirano betonski stub

1. Stavka 133 - Multi gas. Molimo Vas da preciznije definišete šta je potrebno nuditi pod pojmom "multi gas".

ODGOVOR: Ponuditi Multigas 300, 600ml, Rothenberger ili odgovarajući

1. Stavka 138 - Bakarna šina 30x5. Data je jedinica mere "kom". Da li se misli na bakarnu šinu dužine 4 m?

ODGOVOR: Ponuditi bakarnu šinu dužine 1m

1. Stavka 139 - Bakarna pletenica 25. Data je jedinica mere "kom". Molimo Vas da navedete dužinu pletenice koju je potrebno nuditi za jedinicu mere "kom".

ODGOVOR: Potrebno je ponuditi bakarnu pletenicu dužine 1m

1. Stavka 126 - Luster klema 10-25. Da li je potrebno nuditi luster klemu 25mm2?

ODGOVOR: Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju

1. Stavka 127 - Luster klema 2,5-6. Na tržištu postoje luster kleme 2,5-4 i 4-6, nijedan proizvođač nema zahtevni raspon 2,5-6. Da li je potrebno nuditi luster klemu 4-6?

ODGOVOR: Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju

1. Stavka 128 - Redne VS stezaljke 2,5-6. Šta je tu potrebno nuditi, obzirom da svi proizvođači imaju 3 različita preseka u tom opsegu, odnosno VS 2,5; VS 4 i VS 6. Šta je potrebno nuditi?

ODGOVOR: Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju

1. Stavka 129 - Redne stezaljke 10-25 mm2 - Koji presek je potrbno nuditi obzirom da ima više preseka u tom rasponu 10-25?

ODGOVOR: Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju

1. Stavka 137 - Din šina perforirana. Na tržištu postoje DIN šine dužine 1m i 2m. KOje je potrebno nuditi?

ODGOVOR: Potrebno je ponuditi DIN šinu dužine 1m

1. Stavka 140 - PVC kanalica perforirana. Koje boje treba nuditi kanalice?

ODGOVOR: Ponuditi kanalicu bele boje

1. Stavka 107 - Poklopac stuba Petitjean veliki - Molimo Vas da preciznije definišete ovu stavku.

ODGOVOR: Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju

1. Stavka 108 - Poklopac stuba Petitjean mali - Molimo Vas da preciznije definišete ovu stavku

ODGOVOR: Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju

17. Stavka 20 - Grebenasti prekidač 1-0-2 16A. Koliko polova?

ODGOVOR: Ponuditi jednopolni grebenasti prekidač

18. Stavka 21 - Koliko polova treba da ima grebenasti prekidač?

ODGOVOR: Ponuditi jednopolni grebenasti prekidač

19. Stavka 12 - Koji patron treba nuditi obzirom da u tom rasponu ima više amperaža sa različitim cenama?

ODGOVOR: Ponuditi patronu od 16A

 20. Naručilac će prihvatiti kao dokaz za ispunjenost finansijskog kapaciteta internet stranicu [www.nbs.rs](http://www.nbs.rs) kao javno dostupan dokaz u odeljku dužnici u prinudnoj naplati gde će moći da utvrdi da odgovarajući ponuđač u poslednje 2 godine pre dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda nije imao blokadu poslovnih računa.

Наручилац ће објавити **пречишћен текст** конкурсне документације који ће садржати **све измене и допуне** које је Наручилац дао као одговор на постављена питања понуђача. Понуђач је дужан да понуду састави у складу са пречишћеним текстом конкурсне документације.

Наручилац ће **продужити рок за доставу понуда** који ће бити објављен на порталу јавних набавки, као и на интернет страници Наручиоца.

Питање и одговор понуђачу чини саставни део конкурсне документације и понуђач је у обавези да их приложи при достављању понуде.

 КОМИСИЈА